**Arduino**

**Relay Shield**

**int Relay = 3;  
   
void setup()  
{  
  pinMode(Relay, OUTPUT);       
}  
void loop()  
{  
  
          digitalWrite(Relay, HIGH);      
          delay(2000);  
          digitalWrite(Relay, LOW);        
          delay(2000);  
}**